ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

РАБОТА С ИГЛОЙ

Иголку храните
только в игольнице.
Разрежьте нитку
определённой длины.
При вдевании нитки
в иголку используйте
нитковдеватель.
Передавайте иголку только
с ниткой, ушком вперёд.
Во время шитья держите иглу
большим и указательным
пальцами и немного подтолк-
ните вперёд средним пальцем,
защищённым напёрстком.

- Никогда не берите иголку в рот!
- Не закалывайте булавку и иголку на одежду!
- Нельзя шить ржавой иглой: она плохо входит в ткань, портит её и может сломаться.
- Во время работы не направляйте иголку в сторону другого человека.

РАБОТА С КЛЕЕМ

- Клей ядовит! Осторожно обращайтесь с ним.
- Нанесите клей на поверхность изделия только кистью.
- Опасно попадание клея на лицо, особенно на глаза.
- В случае попадания клея в глаза, промойте их большим количеством воды.
- После окончания работы с клеем обязательно помойте руки и кисть.
- При работе с клеем используйте мокрую салфетку.

### ВОПРОСЫ

1. Каковы правила безопасности при работе с ножницами?
2. Какие правила безопасности надо соблюдать при работе с шилом?
3. Какие правила безопасности надо знать при работе с иглой и клеем?