### 13-ая ТЕМА

### ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ЭЛЕМЕНТОВ
САНТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. СИФОН

Рис 1. Устройство
умывальника: 1 - смеситель;
2 - раковина; 3 - сифон

При помощи водопровода в квартиру поступает питьевая вода, а по канализации удаляется использованная (сточная вода).

В ванной комнате, на кухне и в туалете под раковиной находится труба, по которой грязная вода уходит в канализацию. Эта труба изогнута таким образом, что вода стекает сначала вниз, потом немного поднимается вверх и уже после этого подъема окончательно сливается в канализацию. Вот эта конструкция с изогнутой трубой и есть сифон (рис. 1).

| Для чего предназначен сифон?

Сифон не даёт канализационным газам проникнуть в помещение комнаты. Таким образом, с его помощью воздух в ванной комнате и кухне - свежий. Эта деталь выполняется в виде изогнутой трубы. В ее сгибе задерживается вода из раковины. Тем самым происходит образование гидрозатвора, который и препятствует проникновению газов из канализации в помещение, задерживая их в трубе.

| А какие виды сифона существуют?

Сантехнические сифоны бывают нескольких видов: бутылочный сифон, сифон коленного типа, и-образный и гофрированный сифон (рис. 2).

Бутылочный сифон (рис. 2, а), как правило, устанавливают под раковиной умывальника в ванной комнате и на кухне. Его сливная труба одним концом соединяется с канализацией. А другим концом подсоединяется к раковине. Со временем на крышке корпуса скапливается мусор, поэтому периодически требуется его очистка.

Рис. 2. Виды сифонов: а – бутылочный; б – коленный S-образный;
в – коленный U-образный, г – гофрированный