Изменение уровня жидкости в сосуде (понижение или повышение) вызывает перемещение подвижного контакта (2) (вверх или вниз). При самом низком допустимом уровне жидкости произойдет замыкание контактов (1) и (2) (загорится красная сигнальная лампа). Когда уровень станет самым высоким, замкнутся контакты (2) и (3) (загорится зеленая лампа). По свечению зеленой и красной ламп судят о высоком или низком уровне жидкости в резервуаре. Сигнальные лампы таких устройств устанавливают в удобном для человека месте.

| Автоматическое устройство, автоматика, технологический процесс, виды автоматических устройств, устройства автоматического (контроля, защиты, регулирования, управления), шарики подшипника.

Рис. 2. Модель установки для автоматического контроля уровня жидкости в сосуде

1. Какие устройства называют автоматами?
2. Где мы в быту встречаемся с автоматическими устройствами?
3. Что дает применение автоматики на производстве?
4. В каких случаях целесообразно применение автоматических устройств?
5. С какими видами автоматических устройств вы ознакомились?
6. Из каких основных элементов состоят все автоматические устройства?

| ### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Ресурсы: Тетрадь в клетку, карандаш.
Задание: Рассмотрите нижеследующие рисунки и определите, к какому виду автоматических устройств вы их можете отнести.

Часовой механизм

Термоэлектри-
ческий модуль компьютера

Швейная машина

Электрический счетчик