Рельеф на листовом металле создают с помощью специально изготовленных инструментов - чеканов и молотков, которые изготовляют как из металла, так и древесины.

Для чеканных работ применяют такие металлы, как латунь, медь, алюминий, сталь, бронза, в некоторых случаях - золото и серебро. Толщина металлической пластины для чеканки должна быть от 0,2 до 1 мм.

Простейшим видом металлопластики является ручное тиснение.

Рис. 2 Тисненый рисунок
на фольге

| А что такое тиснение?

Тиснение производится ручным способом и инструментами по фольге для получения рельефного изображения.

Тиснение (рис. 2) - способ механической отделки.

Ручное тиснение по фольге - один из древнейших способов художественной обработки металла. Мягкость и пластичность фольги дает возможность сравнительно быстро с помощью самых простых инструментов получать рельефное изображение. Этим способом современные художники изготовляют макеты значков и медальонов. В последнее время ручное тиснение благодаря своей простоте и доступности завоевало популярность.

Тиснение по фольге производят специальными инструментами (рис. 3).

| А какими инструментами выполняют тиснение по фольге?

Рис. 3. Инструменты для тиснения на фольге: а - линейник; б -
выдавка шарообразная; в - пуансон (верхняя часть
металлопрокатного штампа); г - накатка