Рис. 5. а - прорезание петли; б - нож-распарыва

9. Прорезают петлю посередине специальным ножом-распарыватлем (рис. 5, а, б). Для этого ткань снимается из-под иглы и делается прорезь в петле с помощью ножа-распарывателя.

Пробные петли нужно выполнять до тех пор, пока не добьетесь хорошего качества.

Чтобы научиться выполнять прорезные петли на автоматической швейной машине, необходимо внимательно прочитать инструкцию.

| Правила безопасности Правила техники безопасности, данные в 25-ой теме, должны соблюдаться и в этой теме.

| Обметывание петель, петля с глазком, лапка для выметывания петель, зигзагообразная строчка, параметры стежка.

1. В каких формах бывают петли?
2. В каких режимах швейной машины можно выполнить петли?
3. Какое приспособление используют для выметывания петель?
4. Как выметывают петли на швейной машине?
5. При помощи какого инструмента выполняют прорезание петель?
6. В чем заключается разница между выполнением петли на швейной машине и ручным способом?

| ### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

### ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕТЛИ ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ
СТРОЧКОЙ

Ресурсы: Лоскуты тканей, нитки, швейная машина, лапка для обметывания петли.

1. Вспомните материал 26-ой темы.
2. Выполните на швейной машине прорезные петли зигзагообразной строчкой.