Рис. 3. Устройство бутылочного сифона: 1 – трубка подключения к умывальнику; 2 – гайка; 3 – уплотняющая прокладка; 4 – корпус; 5 – крышка корпуса (отстойник)

У коленного элемента несколько другая конструкция. Его устанавливают под ванной, душевыми кабинами, встраивают в унитаз. Гофрированный сифон представляет собой гофрированный шланг, который нужно изогнуть самостоятельно и зафиксировать изгиб посредством хомута (рис. 2, г). Такая модель гофрированного сифона протекает очень редко, так как имеет минимальное количество соединений.

Установить его несложно. Любой человек легко справится с этим делом.

На рис. 3 изображено устройство бутылочного сифона. Для данной работы необходимы следующие инструменты (рис. 4):

a - плоскогубцы;
б - монтажный нож;
в - отвертка;
г - ключ трубный рычажный;
д - силиконовый герметик.

Рис. 4. Инструменты и приспособления для установки сифона

Рис. 5. Засорение сифона

Если сифон течет, то это свидетельствует о том, что он неправильно установлен или ему требуется чистка (рис. 5). Ведь в процессе эксплуатации в нем происходит скопление жира и грязи, которые необходимо периодически удалять, используя различные специальные средства, или механическим путем.