| Из чего состоит технология наклеивания обоев на потолок?

Рис 2. Наклеивание оооев на потолок

Подготавливают аналогично предыдущему варианту, но только применяя стартовую шпаклевку. Ее шлифуют крупнозернистой наждачной бумагой и покрывают грунтовкой.

Направление наклеивания полотен человек выбирает сам: вдоль или поперек потолка (рис. 2). Работы проводят в следующей последовательности:

- валиком или широкой кистью намазывают клей на потолок по ширине полосы плюс 10 см;
- прикладывают полотно обоев, начиная от стены; проводят по нему другим, чистым валиком, придавливая к поверхности вдоль всей длины;
- клей, вытекший за пределы полотна, вытирают сухой х/б тканью;
- следующее полотно прикладывают встык к предыдущему, накладка швов недопустима.

Многие затрудняются при выборе обоев для потолка.

| Какие же обои целесообразно выбрать для потолка?

Рис. 3. Наклеивание плит к потолку

Для потолка подойдут светлые оттенки, а материал должен быть легким, легко приклеивающимся. Например, бумажные обои, предназначенные специально для потолка.

При ремонте потолка одним из самых удобных средств являются плиты пенополистирола. Выровненная поверхность является хорошей основой для наклеивания таких плит (рис. 3).

| Какова технология приклеивания плит из пенополистирола?

Как правило, плиты приклеивают от середины потолка к краю (рис. 4). Чтобы обеспечить надежное приклеивание, тыльную поверхность плит обрабатывают щеткой с металлической щетиной, закрепленной к дрели.