Форма бусинок может быть разной, но в одной картине применяются бисеры одинакого типа. Для вышивания следует выбрать качественный бисер. Чтобы не ошибиться с количеством, можно предварительно подсчитать количество клеток на схеме, исходя из того, что 1 гр. некрупного бисера составляет около 50-ти шт. В качестве инструмента при вышивке бисером являются прямоугольные или круглые рамочные пяльцы.

Для облегчения работы с таким мелким и сыпучим материалом, как бисер, обычно используют для их хранения контейнеры.

Перед началом вышивания бисером стоит подобрать нужную схему. Можно приобрести схему путем распечатывания. Вышивка бисером отличается от вышивки крестиком только используемым материалом и визуальным объемом, но принцип работы у них схож. Каждый цветной квадратик на схеме будет обозначать один крестик или одну бисеринку. Для того, чтобы бисер не рассыпался, под рабочим местом стелют светлую мягкую ткань. Закрепить нить без узелка можно с помощью петли. В конце вышивки бисером нужно закрепить нить так чтобы кончика не было видно и он был надёжным (рис. 4).

| Из чего состоит технология вышивки бисером?

Рис. 4. Закрепление нити

Рис. 5. Шов бусины «вперед иголку»

Вышивать бисером узоры и рисунки на ткани можно разными способами. Самым простым способом является шов бусины «вперед иголку» (рис. 5).

Шов бусины «вперед иголку». Выводим закрепленную на изнанке нить, нанизываем бисер, вводим иглу назад в ткань, максимально близко к бисеру, делаем незначительный стежок с изнанки и, возвращаясь на лицевую сторону, снова нанизываем бусинку и так далее. При вышивании бисером надо помнить простую формулу: 1 стежок = 1 бисеринке, просто-напросто надо постараться, чтобы наши стежки были идеально ровненькими и плотными. Если ширина стежка будет одинаковой с шириной бисеринки, то это не даст ей провиснуть и вышивка будет выглядеть аккуратно.