### 25-ая ТЕМА

### ТЕХНОЛОГИЯ ОБМЕТЫВАНИЯ СРЕЗОВ
ЗИГЗАГООБРАЗНЫМИ СТРОЧКАМИ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ

Рис. 1. Обметывание среза
зигзагообразной строчкой

Самый распространенный способ предохранения срезов от осыпания - это обметывание срезов зигзагообразной строчкой (рис. 1).

Нужно отметить, что выбор длины и ширины стежка зигзагообразной строчки (рис. 2) зависит от свойств ткани: если ткань сильно осыпается, для обработки используют широкие стежки с небольшим интервалом, для слабоосыпаемой ткани, наоборот, более узкие стежки с максимальным расстоянием между ними. При работе с очень тонкими тканями устанавливают большой интервал между стежками, уменьшают ширину стежка и используют нитки для машинного вышивания и штопки, чтобы обметанный край не был жестким.

При обработке тонких тканей срезы, обметанные зигзагообразной строчкой, получаются неаккуратными и стягивают ткань. Чтобы избежать этого, зигзагообразную строчку прокладывают на расстоянии 5 мм от среза, а затем срезают припуски на швы близко к стежкам (рис. 3).

Но даже выполняя строчку, на сильно растяжимом материале шов может деформироваться. Чтобы избежать этого, нужно наклеить по обе стороны от линии шва по отрезку клеевой ленты - ткань не растянется под лапкой.

Рис. 2. Длина и ширина
стежка зигзагообразной
строчки

Рис. 3. Обработка срезов
тонких тканей