1. Технология устранения неисправностей поплавкового механизма

Если вода постоянно набирается в бак и тут же вытекает в унитаз - ищите проблему в поплавковом механизме. Причин протечки может быть несколько:

- износ впускного клапана - нужно заменить клапан.
- погнулся рычаг - необходимо вернуть его в правильное положение.
- неисправность поплавка - от долгой эксплуатации поплавок дает трещины, через которые внутрь его поступает вода. Он тонет и перестает выполнять основную функцию - его просто следует заменить.

2. Замена болтов в случае протечки бачка

| Как самостоятельно починить бачок унитаза, если вода льется не в нужное место, а прямо на пол?

Рис. 3. Замена болтов крепления бачка

Рис. 4. Замена мембраны

Скорее всего, заржавели стальные болты, которые являются креплением бака к унитазу - их необходимо срочно заменить. Купив новый комплект болтов, меняем их (рис. 3).

| Что делать, если вода постоянно течет в унитаз?

Ни о какой экономии не может идти и речи, если вода постоянно течет тонкой струйкой в унитаз, не давая необходимому объему набраться в бачке.

| Как отремонтировать детали сливного бачка унитаза, чтобы устранить протечку?

Скорее всего, дело в мембране сифона, которая износилась и потеряла способность герметично закрывать отверстие. Проблема решается простой заменой мембраны на новую (рис. 4).

Для этого следует освободить бачок от воды; снять сифон; удалить старую мембрану, установить новую; поместить сифон на место, присоединить его к рычажку, завинтить крепежную гайку.

| Как можно заменить арматуру в сливном бачке?