• По образцу отрезаются следующие полотна и скручиваются рулоны в противоположном направлении, чтобы расправить обои.

• На стену наносится специальный обойный клей с помощью валика.

• Начать работу следует от окна или от угла. Приклеивается первое полотно. Выверяется высота с помощью отвеса. Рулон постепенно раскручивается и приклеивается к стене. Обои прижимаются пластиковым шпателем.

• По линии потолка и плинтуса обои отрезаются с помощью ножа. Для подклеивания в этих зонах следует пользоваться не валиком, а кистью, соблюдая аккуратность. Далее приклеиваются следующие полосы.

• В районе дверного проема измеряется высота между потолком и проемом, отрезается соответствующая полоса обоев. Нижний край обоев в дальнейшем закрывается дверным наличником.

• В местах, где имеются включатели, выключатели, электрическая сеть, на полотне обоев производятся надрезы, которые корректируются по месту с помощью обойного ножа. Края надрезов в дальнейшем накроются крышкой выключателей и розеток.

Прежде чем обратиться непосредственно к окрашиванию стен и потолка, уделим некоторое внимание самим лакокрасочным материалам. Краски предназначены не только для придания эстетичного вида поверхностям, но и их защиты.

До начала окрашивания необходимо приготовить показанные на рис. 2 инструменты и приспособления .

Для окраски углов удобно применять плоские кисти (флейц*), а также круглые кисти, которые бывают различных размеров.

Рис. 2. Инструменты и приспособления для окрашивания: а - валики с ванной; б - кисти (плоские, круглые); в - ведро для Закраски; г - дрель-миксер; д - скотч для защиты стекла

| Из чего состоит технология окрашивания стен?

Краска перед применением должна быть хорошо размешана, а при необходимости (если слишком густая) - разбавлена водой или растворителем. Перемешивание производится при помощи дрели со специальной насадкой (миксер) (рис. 2, г).

Перед началом работ проверяется инструмент. Кисти и валики должны быть чистыми, на них не должно быть остатков старой краски. Следует удалить волоски, которые слабо держатся. Иначе они останутся на окрашиваемой поверхности. Затем кисти следует замочить в холодной воде на 20-30 минут. Это нужно для того, чтобы щетина напиталась водой и набухла. Перед тем как окунуть кисть в краску, ее нужно встряхнуть и промокнуть сухой тряпочкой, то есть удалить лишнюю влагу.

* Флейц - большая кисть для нанесения краски на большие поверхности.