Это служит для того, чтобы подобрать нужные по толщине нитки, уточнить для себя, как они натягиваются при шитье, и, наконец, установить длину петли.

Для изготовления петель используют только тонкие нитки и иглы.

Технология выполнения обметывания петель такова:

1. Лоскут нужно складывать вдвое по долевой нити.
2. Внутрь приклеивают прокладку и намечают место расположения петли.
3. После всего этого на швейную машину устанавливают лапку для обметывания петель и слегка ослабевают натяжение верхней нитки
4. Дисковый переключатель устанавливают на положение зигзагообразной строчки. Выбирают параметры стежка: длина около 1 мм и ширина около 2 мм (рис. 3).

Рис. 3. Параметры стежка

5. Иглу ставят в левое положение и прокладывают стежки по левой половине петли (рис. 4-1).
6. Возвращают иглу в среднее положение, увеличивают ширину стежка в два раза и делают три-четыре стежка для первой закрепки (рис. 4-2).

7. Устанавливают прежнюю ширину стежка, иглу ставят в правое положение. Прокладывают стежки по правой половине петли (рис. 4-3).
8. В конце строчки выполняют несколько стежков двойной ширины для второй закрепки (рис. 4-4). Дисковый переключатель устанавливают на положение прямой строчки. Делают несколько закрепочных стежков.

Рис. 4. Выполнение петли на швейной машине зигзагообразной строчкой