| Что представляют собой эти инструменты и какие операции ими можно выполнить? Линейник - металлический стержень диаметром около 1 мм с закругленным и отполированным концом, служит для выдавливания линий контура рисунка (можно заменить шилом с закругленным остриём или шариковой авторучкой без пасты); Выдавка шарообразная - для выдавливания шарообразных углублений; Пуансоны различных форм в виде крестиков, звездочек и других элементов - для обработки фона рисунка; Накатки с вращающимися круглыми и зубчатыми дисками* - для нанесения сплошных или пунктирных линий.

| Из чего состоит технология тиснения?

Надо отметить, что тиснение выполняют на рабочей доске, обтянутой сверху кожей, сукном, линолеумом (толстая клеенка для пола), войлоком или фетром (самый тонкий войлок). Чтобы инструменты лучше скользили по поверхности фольги, их натирают воском или парафином (воскоподобное белое вещество, полученное из нефти).

Технология тиснения состоит из нижеизложенных операций:

1. Рисуем эскиз или берем готовый (рис. 4, а).

2. Накладываем рисунок на фольгу и обводим ручкой или линейником, сильно надавливая, затем приступаем к выдавливанию наиболее крупных элементов рисунка (рис. 4, б). Выпуклые участки на лицевой стороне выдавливаем с тыльной стороны фольги.

3. Получаем оттиск рисунка (рис. 4, в).

4. Фольгу кладем на толстый фетр и завершаем тиснение отделкой фона точками и звездочками (рис. 4, г).

5. Получаем медальон, изображенный на рис. 4, д.

В конце надо укреплять полученный рельеф нанесением раствора казеинового клея в смеси с мелом, олифой и масляной краской, а также мастикой или замазкой.

Кроме тиснения, очень интересные художественные изделия можно изготовить из проволоки, например, фигурки людей или зверей, птиц и рыб, а также композиции из цветов и листьев.

Рис. 4. Технология тиснения на фольге

* Диск - пластинка округлой формы