3. Вычистите сифон от скопившегося в нем мусора (рис. 7, в).

4. Для того, чтобы лучше герметизировать дно сифона, - нанесите на резьбовое соединение немного силиконового герметика (рис. 7, г).

5. Аккуратно распределите герметик по всей резьбе соединения (рис. 7, д).

6. Соберите сифон обратно, навинтив дно (рис. 7, е).

Правила безопасности и санитарии при выполнении
сантехнических работ:

1. Ремонт санитарно-технической арматуры можно выполнять только в присутствии и под наблюдением взрослых.
2. При выполнении любых работ, связанных с заменой или ремонтом элементов водопроводной сети, обязательно перекройте подачу воды в квартиру.
3. Используйте для ремонта только исправные инструменты.
4. Следите за тем, чтобы детали с резьбой при закручивании входили без перекосов.
5. После ремонта сантехнического оборудования убедитесь, что вода в нем не подтекает, затем полностью восстановите подачу воды.
6. Закончив работу, тщательно вымойте руки.

| Сифоны: бутылочные, коленные и гофрированные, корпус, крышка корпуса, силиконовый герметик, вантуз, засор.

1. Каким путём в квартиру поступает питьевая вода и удаляются сточные воды?
2. Какую роль играет сифон в сантехнике?
3. Какие виды сифона известны?
4. Из каких частей состоит бутылочный сифон?
5. Где используются гофрированные сифоны?
6. Какие инструменты используются при разборке и установке сифона?
7. Что такое вантуз?
8. Какими способами можно чистить сифон?
9. В какой части сифона накопляется мусор?