### 18-ая ТЕМА

### УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
БЫТОВОГО ПЫЛЕСОСА

Бытовые пылесосы предназначены для сбора мусора на небольших площадях: в квартирах, офисах, школьных классах или аудиториях, кафе, ресторанах и пр. Время беспрерывной работы бытового пылесоса за один раз не должно превышать 30-40 минут. В противном случае, данный уборочный инструмент довольно быстро исчерпает свой срок годности.

| Что такое пылесос?

Пылесос - устройство для уборки пыли и загрязнений с поверхностей за счет всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

Современные пылесосы различаются по конструкции пылесборника:

1. Пылесос с мешком - к этим пылесосам относят модели с фильтрующим мешком, в котором при уборке собирается пыль, грязь и другие мелкие частицы.

2. Пылесос-циклон - в этих пылесосах отсутствует мешок для сбора пыли - вместо этого пыль за счёт центробежных сил отделяется от потока воздуха и скапливается в специальном съёмном контейнере.

3. Пылесос с водяным фильтром - в пылесосах такого типа очистка производится путём распыления воздуха в ёмкость с водой.

Мощность бытовых пылесосов не превышает 2000 Вт. При этом скорость вращения турбины колеблется от 18 до 22000 об/мин. Емкость мешка-утилизатора бытового пылесоса составляет 1,5-1,8 килограмма. Мешок обычно изготавливается из тканевого материала.

Бытовые пылесосы, как правило, небольшого размера, компактны, благодаря чему занимают мало места.

| Из каких частей состоит бытовой пылесос?

Бытовой пылесос состоит из корпуса и других деталей, которые показаны на рис. 1. Одним из важных деталей пылесоса является фильтрующий мешок - пылесборник (рис. 2). В нем при уборке задерживается и собирается пыль, грязь и другие мелкие частицы.

| Каков принцип работы бытового пылесоса?

Принцип работы пылесоса достаточно прост (рис. 3). Этот бытовой прибор состоит из трех основных частей. Это электродвигатель, насос и фильтр. Работа пылесоса заключается в том, что электродвигатель с помощью насоса создает разрежение воздуха под щеткой пылесоса (рис. 3, а). За счет этого пыль и грязь засасываются в пылесос, а затем воздух очищается от них фильтром (рис. 3, б).

Вот, собственно, и все. Существующие в настоящее время различные виды пылесосов являются лишь вариациями на эту тему. В них могут использоваться различные типы фильтров, различные насосы, но суть остается одна и та же. Меняться может лишь качество работы.