Рис. 2. Принцип действия
коллекторного двигателя

Рис. 3. Коллектор электродвигателя

Левая рука располагается таким образом, чтобы линии силы магнитного поля, входили в ладони, а четыре пальца направлены в сторону тока, при этом раскрытый под углом в 90° большой палец укажет направление силы, воздействующей на проводник с током.

Чтобы проводник с током непрерывно двигался между полюсами магнита, ему придают форму рамки, на обе стороны которой магнит будет действовать одновременно, но в противоположных направлениях: одну сторону рамки втягивать, другую - выталкивать (рис. 2). Через пол-оборота рамка остановится. А для того, чтобы она продолжала вращаться в том же направлении, в этот момент надо изменить направление тока в рамке, то есть поменять местами концы проводов, подводящих ток от источника. Вот основа работы коллекторного двигателя.

Для автоматического изменения направления тока в рамке установлен специальный переключатель - коллектор (рис. 3). Он состоит из двух полукруглых металлических контактных пластин (полуколец). Каждый вывод рамки припаян к отдельному полукольцу. К коллектору прижаты две упругие металлические пластины (щетки), соединенные проводами с источником тока.

Рассмотрим устройство коллекторного двигателя (рис. 4).

Рис. 4. Устройство коллекторного электродвигателя:
а - общее устройство; б - медные пластины коллектора