Шов «вперед иголку». Для его выполнения (рис. 2) игла с рабочей нитью выводится попеременно то на лицевую, то на изнаночную сторону ткани. При этом длина прокладываемого стежка обычно не превышает 5 мм, а расстояние между ними может быть таким же или чуть меньшим.

Рис. 2. Шов «вперед иголку»

Рис. 3. Шов «за иголку»

Шов «за иголку». При выполнении этого шва (рис. 3) иголка с нитью выводится на лицевую сторону работы и вкалывается на величину стежка вправо. Затем игла проводится по изнаночной стороне и выходит на величину стежка влево от первого прокола. Строчка выполняется справа налево, а стежки шва кладутся слева направо.

| Какие виды объемной вышивки используются больше и какова их техника выполнения?

Существует множество различных видов технологии и материалов для вышивания. Наиболее используемые виды объёмного вышивания следующие: объемная вышивка нитками, объемная вышивка крестом, объемная вышивка гладью. Во всех этих видах вышивание начинается с рисования или перенесения изображения на ткань.

Рис. 4. Объемная вышивка: а - нитками; б - крестом; в - гладью

Объемная вышивка нитками. Суть техники вышивания нитками (рис. 4, а) заключается в простых швах «вперед-назад». В этом виде вышивки используются самые разные виды ниток, начиная от мулине и заканчивая шерстяными нитками. За счет своей толщины они создают нужную выпуклость рисунка. Поэтому, если кто-то хочет стать признанным мастером, освоить вышивку нитками ему просто необходимо. Для начинающих удобнее всего вышивать на льняной канве с четко видимым плетением.