В комплекте выжигателя имеется набор сменных наконечников для выжигания широкого диапазона орнаментов и рисунков (рис. 3).

Выжигать можно на любой сухой древесной поверхности, без сучков и других изъянов. Однако на первой стадии обучения целесообразнее использовать древесину и древесные материалы из березы, осины, ольхи, липы и каштана. Древесина этих пород имеет светлую однородную структуру, поэтому места выжигания быстро и равномерно обугливаются, а рисунок приобретает четкость и выразительность.

Прежде чем выжигать рисунок, поверхность изделия тщательным образом нужно шлифовать наждачной бумагой. На отшлифованную поверхность переносят рисунок для выжигания. Наиболее распространенным является способ перенесения изображения с помощью копировальной бумаги. Для перенесения рисунка все линии аккуратно обводят карандашом или шариковой ручкой.

Основные правила для художественного выжигания:

1. Подготовьте заготовку для выжигания.

2. Нарисуйте или с помощью копировальной бумаги переведите основные контуры рисунка.

3. Возьмите ручку с пером тем же приёмом, каким держите карандаш, и включите электровыжигатель.

4. На отходах древесины, из которой сделана заготовка, отрегулируйте нагрев иглы и проведите несколько контрольных штрихов.

5. Сидите прямо, не висните над пером, чаще проветривайте помещение.

6. Не нажимайте сильно на ручку, не останавливайте надолго накалённое перо на одном месте. Лучше несколько недожечь линию, чем пережечь.

Поверхность изделия с выжженным рисунком можно оставить в натуральном виде, раскрасить карандашами, фломастерами, акварельными красками, покрыть лаком.

Правила безопасной работы с электровыжигателем

1. Включайте прибор в сеть только с разрешения учителя. Перед включением уберите с рабочего места посторонние предметы.
2. Берегите руки и одежду от соприкосновения с раскалённым пером.
3. Не оставляйте прибор включённым!