Рис. 2. 1 - блок электроклапанов; 2 - бункер распределителя моющих средств; 3 - бак; 4 - нагревательный элемент (ТЭН); 5 - шланг отлива; 6 - сливной насос; 7 - реле уровня; 8 - панель управления

Рис. 3. 1 - пружины подвески бака; 2 - противовес; 3 - электромотор; 4 - шнур питания; 5 - шланг отлива

Барабан стиральной машины работает в двух режимах - стирки и отжима. В режиме стирки барабан крутится медленно, по очереди то в одну, то в другую сторону. В режиме отжима барабан ускоряется. Современные стиральные машины достигают скорости до 2000 оборотов в минуту. Существуют два различных способа передачи крутящегося момента от вала электромотора (рис. 3-3) на вал барабана. Традиционным способом передачи является ременной. Этот способ имеет ряд недостатков, к которым относятся повышенный шум, расход лишней энергии, а также фактор износа ремня из-за трения. Более совершенным способом является прямой привод. В такой конструкции электропривод одет прямо на ось барабана, что значительно снижает уровень шума и расход энергии, а также экономит место в машине.

Также в механизме машины присутствует реле уровня (рис. 2-7), которое предназначено для управления уровнем и заливом воды в бак в зависимости от количества загруженного белья.