Каждый из слоев штукатурки наносится после полного высыхания предыдущего. Для накрывного слоя применяется только сеяный мелкозернистый песок.

| А из чего состоит технология шпаклевательныхработ?

Шпаклевание применяют для идеального выравнивания перед нанесением финишного покрытия (обоев или красок).

Шпаклевки выпускаются в виде сухих смесей и пасты, которые удобны в работе. Минеральные шпаклевки имеют более крупную структуру, полимерные - более тонкую.

При шпаклевательных работах используются малярные шпатели различных размеров. Они бывают металлические и резиновые (рис. 3).

Техника шпаклевания стены. Качество работы во многом зависит от правильного распределения смеси на большом шпателе (рис. 4).

Техника шпаклевания достаточно проста. Наносить смесь можно как движениями шпателя по прямой линии, так и дугообразными движениями (рис. 5, а). Прямыми движениями обычно шпаклюют в углах стен и потолки, а круговыми - большие поверхности. Круговое движение более предпочтительно, так как такой способ работы не утомляет человека. В результате работа идёт быстрее.

Очень важно, чтобы шпатель прилегал к поверхности всей своей плоскостью, в противном случае, будут оставаться следы (царапины) от его углов (рис. 5, б). Остатки шпаклёвки со шпателя счищают малым шпателем и отправляют обратно в ведро.

После каждого нанесённого слоя необходимо дождаться его полного высыхания. Затем широким шпателем счищают наплывы и полосы шпаклёвки.

Рис. 3. Малярные шпатели:
a, б, в, г, д – железные; е – из резины

Рис. 4. Взятие шпаклёвки большим
шпателем