### 10-ая ТЕМА

### ТЕХНОЛОГИЯ ОБОЙНЫХ РАБОТ.
ОКРАШИВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Облик любого помещения во многом зависит от того, как оформлены его стены.

Чтобы без особых затрат и усилий изменить интерьер в доме, достаточно переклеить обои.

Если обои подобраны со вкусом и гармонично вписываются в общий стиль - жить в таком доме будет уютно и комфортно.

| Какие виды обоев существуют?

Современный рынок предлагает огромный выбор обоев - бумажные, велюровые, текстильные, стекловолокнистые, виниловые и т.д. Их разнообразие и по фактуре, и по цветовой палитре поражает воображение. Обои необходимо подбирать в соответствии с характером помещения, для которого они предназначены; оформление стен не должно нарушать общего стиля комнаты и всего дома.

При выполнении отделочных работ с применением обоев требуются специальные инструменты и приспособления, которые показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Инструменты и приспособления для обойных работ: 1 - кисть для нанесения клея; 2 - щетка для разглаживания обоев; 3 - валик*; 4 - нож канцелярский для нарезки обоев; 5 - дисковой нож для подрезки влажных обоев у плинтусов и наличников; 6 - ножницы для нарезки полос обоев; 7 - отвес для контроля вертикальности обоев; 8 - губка для очистки поверхности материалов; 9 - ведро для клея и воды; 10 - шпатель; 11 - отвертка для снятия верхней крышки выключателя и розетки; 12 - передвижной помост

| Из чего состоит технология оклейки стен обоями?

Технология оклейки стен обоями:

• Измеряется высота стены. Отмеряется и отрезается полотно обоев нужной длины, оставив припуск в несколько сантиметров (3-4 см) как снизу, так и сверху.

* Валик - здесь: малярный инструмент для нанесения лака и краски