Рис. 2. Стамески для резьбы по древесине:
а – плоская прямая; б, в, г – желобчатые
(средняя, круглая, полукруглая); д – уголок;
е – плоская косая (косячок)

Стамески желобчатые (рис. 2, б, в, г) являются основным инструментом в операциях по резьбе по дереву

Стамески-уголки (рис. 2, д) применяют при вырезании канавок.

Стамески плоские косые (рис. 2, е) применяются в основном для геометрической резьбы.

Рабочее место резчика по древесине может состоять из обыкновенного стола и стула, а также из верстаков, оборудованных для резки. Высота крышки верстака должна быть на уровне локтя резчика. Свет должен падать справа и слева. Обрабатываемые изделия крепят на верстаке клиньями или винтовыми зажимами.

Художественную резьбу начинают с разметки контуров рисунка, которую выполняют карандашом или шариковой ручкой с помощью линейки, циркуля, угольника, транспортира и трафаретов.

Для выполнения эскиза необходимо знать натуральную величину изображения и выполнить его на листе плотной бумаги. В трехгранно-выемча- той резьбе обычно используют обычный набор геометрических фигур, треугольники, прямоугольники, квадраты, трапеции, ромбы и т.д.

Для начинающих рекомендуется сделать эскиз рисунка для разделочной деревянной доски, перенести его с помощью копировальной бумаги и приступать к непосредственной резьбе.

| Из чего состоит техника художественной резьбы по дереву?

Рассмотрим пример работы с треугольником. Существует два основных этапа - накалывание и подрезка.

В середину треугольника поставить носик резца в строго вертикальном положении, а пятка резца должна быть направлена к вершине треугольника. Сделать надавливание на резец таким образом, чтобы носик вошел в древесину на 2-3 мм, а пятка слегка коснулась вершины.