Правила безопасности при работе за швейной машиной

1. Перед работой проверяйте исправность швейной машины.
2. Заправку верхней нитки выполняйте при выключенной машине.
3. Перед стачиванием убедитесь в отсутствии булавок или иголок на линии шва и в изделии.
4. Не кладите ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.
5. Не передавайте ножницы, изделие или детали при включенной машине.
6. Во время работы не наклоняйтесь к движущимся частям машины.

| Обметывание срезов, зигзагообразная строчка, длина строчки, ширина строчки, деформация строчки, припуск на швы, подгиб, скручивание.

1. Для чего обметывают срезы деталей ткани?
2. От чего зависит выбор длины и ширины стежка зигзагообразной строчки?
3. Что надо делать, чтобы избежать стягивания шёлковых и растяжимых тканей?
4. Что целесообразно делать для того, чтобы шов не деформировался?
5. Какие операции выполняются при обметывании срезов зигзагообразными строчками?
6. Как устанавливаются ширина и длина стежка для обметывания закрытых срезов деталей?

| ### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

### ПРОКЛАДЫВАНИЕ ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ СТРОЧКИ

Ресурсы: Лоскуты тканей, нитки, швейная машина.

1. Обметайте один продольный срез образца (лоскута), прокладывая зигзагообразную строчку по краю.

2. Обметайте второй продольный срез образца, прокладывая зигзагообразную строчку на расстоянии 5 мм от края. Срежьте припуск шва близко к строчке.