### 16-ая ТЕМА

### УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Стиральные машины (рис. 1) - это автоматизированные устройства, предназначенные для механизации и автоматизации одной из наиболее трудоемких операций ручного труда в домашнем хозяйстве - стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей).

| Чем характеризуется автоматическая стиральная машина?

Рис. 1. Стиральная машина

Автоматическая стиральная машина характеризуется минимальным участием человека в её работе. Обычно она имеет постоянное подключение к электросети, водопроводу и канализации, поэтому для стирки необходимо только загрузить вещи, засыпать моющее средство и выбрать программу стирки.

| Из каких деталей состоит автоматическая стиральная машина?

Детали, из которых состоит стиральная машина, изображены на рисунках 2 и 3.

| Из чего состоит принцип работы автоматической стиральной машины?

Нужно отметить, что под верхней крышкой машины находится блок электроклапанов (рис. 2-1), которые контролируют поступление воды в машину через заливной шланг. После попадания воды в машину она проходит по специальному узкому шлангу и попадает в отсек моющих средств (рис. 2-2). Далее вода поступает в бак (рис. 2-3) - туда, где уже происходит стирка. В баке находится вращающийся барабан*, который сделан из нержавеющей стали. После поступления воды в бак, начинает работу термоэлектрический нагревательный элемент (ТЭН) (рис. 2-4), который нагревает воду до необходимой температуры. Для того, чтобы сократить вибрации от вращения барабана, бак подвешен на специальные пружины (рис. 3-1), максимально компрессирующие вибрации. Помимо этого, к нему крепится специальный противовес (рис. 3-2), обеспечивающий фиксацию бака.

* Барабан - деталь различных машин и механизмов в виде полого цилиндра