3. Səpin sıxlığının hesablanması | 1 kvadrat metr sahədə olan bitkiləri sayın; Bitkilərarası məsafəni ölçün; Cərgəarası məsafəni ölçün; Bir hektara səpilən 3.0 milyon toxuma görə səpinin sıxlığını hesablayın.
4. Toxumsəpənin işə hazırlanması | Səpinin hansı üsulla aparılmasını müəyyənləşdirin; Buna uyğun toxumsəpən maşının seçilməsini fermer ilə həyata keçirin; Toxumsəpənin hansı markalı traktora qoşulduğuna diqqət edin; Səpiləcək toxumun cərgəarası və toxumun səpiləcək dərinliyi və səpin normasına görə toxumsəpənin hazırlamasını müşahidə edin; Toxumsəpəni traktora qoşaraq səpinə başlayan traktorçu ilə birgə prosesi həyata keçirin Səpinin normal aparılmasına əmin olmaq üçün müəyyən vaxtdan sonra toxumun normal dərinlik və nəzərdə tutulan səpin üsuluna uyğun aparıldığını yoxlayın; Gördüyünüz işlərin dəftərdə ayrı-ayrılıqda qeydiyyatınə aparın; Nəticələrin düzgünlüyünü yoxlayın, yanlış təsvir etdiyiniz məlumatları dəqiqləşdirin və doğru təsvir edin.