AVTOMOBİL

7. Yeni paneli yerləşdirin. | Şəkil 04-7: Yeni panelin yerləşdirilməsi əməliyyatı
8. Panelin flansında dəliklər açın. | Şəkil 04-8: Pərçim dəliklərinin yerləşdirilməsi
9. Pərçimlərlə qaynaq:
(1) | Qaynaq işi qaynaq odluğunu dəliyin içində, pərçim qaynağı üçün nəzərdə tutulmuş dəlik ətrafında döndərməklə yerinə yetirilir.
| Şəkil 04-9: Pərçimlə qaynaq
(2) Pərçimlə qaynaq etdikdən sonra cilalanma dəzgahı ilə cilalayın. | Şəkil 04-10: Pərçimlə qaynaq sonrası cilalanma