Şassi

Təkər silindri (A) dayaq plitəsi (B) arasına bərkidici (C) vurun və təkər silindrini quraşdırın. Əyləc borucuqlarını (D) təkər silindrinə birləşdirin. Dayanacaq əyləcinin əyləc kabelini dayanacaq əyləcinin linginə birləşdirin. Nizamlayıcının qolunun (A) yivli hissələrini və xarici sıxıcı mili (B) təmizləyin. Yığma nizamlayıcının yivlərini sürtgü yağı ilə yağlayın, qəlibin yığma nizamlayıcısının uzunluğunu nizamlamaqla, nizamlayıcının boltunu (C) döndərin. Qəlibin nizamlayıcısını ilişdirin və sonra əyləc qəlibini quraşdırın. Yığma qəlib nizamlayıcısını və yuxarı qaytarma yayını (D) quraşdırın və quraşdırma istiqamətinə diqqət edin. Ehtiyatlı olun ki, təkər silindrinin toz örtükləri zədələnməsin. Aşağı qaytarma yayını (E) quraşdırın. Əyləc silindrini aşağıda göstərildiyi kimi sürüşən səthlərə yağlayın. Hər hansı qalığı silin. Əyləc üzlüklərinin üzərinə yağ vurmayın. Aşağıda göstərildiyi kimi əyləc silindrini əyləc qəlibinin uclarına və qəliblərin üzbəüz kənarlarına yağlayın. Hər hansı qalığı silin. Əyləc üzlüklərinin üzərinə yağ vurmayın. | Şəkil 13-10: Bərkidici (C), təkər silindri (A) və dayaq plitə (B) Şəkil 13-11: Nizamlayıcının qolu (A) və xarici sıxıcı mil(B), nizamlayıcının boltu (C) Şəkil 13-12: Əyləc silindrinin sürüşən səthlərə yağlanması Şəkil 13-13: Əyləc qəlibləri və üzbəüz kənarların yağlanması

.e-mt3