AVTOMOBİL

24. Akselerasiya kabelini (B) birləşdirməklə və sıxacları (A) sıxmaqla hava təmizləyici qurğunun yuxarı örtüyünü (C) quraşdırın. | Şəkil 04-45: Yuxarı örtüyü quraşdırın (C)
25. Batareyanı (A) və batareyanın terminalını quraşdırın. | Şəkil 04-46: Batareyanı quraşdırın (A)
26. Mühərrikin örtüyünü quraşdırın (A). | Şəkil 04-47: Mühərrikin örtüyünü quraşdırın (A)
27. Quraşdırma başa çatdıqdan sonra aşağıdakı proseduru yerinə yetirin. • Sürət kabelini nizamlayın. • Ötürmələr qutusunun mayesini doldurun. • Batareya bloklarını və kabel terminallarını cilalama kağızı ilə təmizləyin və korroziyanın qarşısını almaq üçün quraşdırmazdan əvvəl yağlayın. QEYD: Avtomatik ötürmələr qutusunu dəyişərkən ötürmələr qutusunun göstəricilərini High-Scan Pro proqramından istifadə edərək sıfırlayın. 1. High-Scan Pro konnektorunu toqquşma yastığının altındakı verilənlərin birləşmə konnektoruna və elektrik təchizat kabelini mərkəzi cihazlar panelinin altındakı alışqanın başlığına qoşun. | Şəkil 04-48: Hi-Scan Pro konnektorunu verilənlər kanalının konnektoruna birləşdirin