Elektrik

Sorğunun icrası
• Avtomatik diaqnoz rejimində nəqliyyat vasitəsinin yaddaşındakı nasaz kod seçilmiş nəqliyyat vasitəsi ilə kommunikasiya yolu ilə yaddaşda saxlanılır və ekranda göstərilir və əlavə olaraq, davamlı kommunikasiya nəticəsində yaradılan nasaz kod yaddaşda saxlanılır və göstərilir.

Şəkil 10-12: Skanner diaqnostikasının nasaz kodunun silinməsi | Şəkil 10-13: Skannerin diaqnostika funksiyasının seçim ekranı

9. Nasaz kodu silin.

(1) | Nasaz kodu silərkən, silməni təsdiqləmək üçün ekranda xəbərdarlıq göstəriləcək. Silmək istəyirsinizsə, nasaz nəqliyyat vasitəsi sisteminin bütün kontentini silmək üçün ENT düyməsini klikləyin. Bu zaman davamlı nasazlıq halında bütün nasaz kodlar davamlı şəkildə silinməyəcək.

10. Sensor göstəricilərini və sensor verilənlərinin göstəricilərini yoxlayın.

(1) | Sensorun göstəricisi avtomatik diaqnostikadan sonra nasaz kod göstərildikdə, sistemdəki sensorun göstərilən dəyərlərini yoxlamaq funksiyasına malikdir. Bu funksiya sensorun vəziyyətini verilənlərin göstəricilərini yoxlayır.

Şəkil 10-14: Skannerin diaqnostik sensor göstəricisinin seçim ekranı | Şəkil 10-15: Skannerin diaqnostik sensor göstəricisinin dəyərəri ekranı