Şassi

8. | Ştangenpərgarlar ilə əyləc barabanının daxili diametrini ölçün. Barabanın daxili diametri: Standart: 228.6 mm (9 in.) Xidmət həddi: 230.6 mm (9.079 in.) Barabanın dəyirmiliyi Xidmət həddi: 0.06 mm (0.00236 in.)
9. | Əgər əyləc barabanının daxili diametri xidmət həddindən artıq olarsa, əyləc barabanını dəyişdirin.
10. | Əyləc barabanını kəsiklər, yuvalar və çatlar üçün yoxlayın.
| Şəkil 13-16: Əyləc barabanının daxili diametrinin ölçülməsi

ƏYLƏC BARABANI ÜÇÜN VERİLƏNLƏR SİYAHISI

Təftiş sahəsi | Tənzimlənmiş dəyər | Ölçülər | Mühakimə | Təsdiq
Arxa sol | Daxili diametri |  |  |  |
Daxili diametri (çarpaz) |  |  |  |
Arxa sağ | Daxili diametri |  |  |  |
Daxili diametri (çarpaz) |  |  |  |

Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: Avtomobilin baraban əyləcinin strukturunu/adını/iş prinsiplərini düzgün şəkildə izah etdi? Yığma baraban əyləci bacarıqla çıxartdı? Yığma baraban əyləci bacarıqla quraşdırdı? Təkər silindrinin sızmasını düzgün şəkildə yoxladı? Əyləc üzlüklərini çatlama, minalama, yeyilmə və çirklənmə üçün düzgün şəkildə yoxladı? Əyləc üzlüyünün qalınlığını düzgün şəkildə yoxladı? Əyləc barabanının daxili diametrinin xidmət həddindən artıq olub-olmadığını ölçdü? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.