AVTOMOBİL

Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-9: Təkərin tarazlıq cihazının fəaliyyəti
4. Düyməni basaraq sayğacı işə salın.
(1) Moduldakı qeydləri şində qeyd olunmuş təkər diametrinə (inç) uyğunlaşdırın.
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-10: Təkərin xarici diametrinin ölçülməsi

(2) | Xüsusi ölçmə cihazından istifadə etməklə yuxarıda qeyd olunan qaydada modulun işarələnmiş hissəsini ölçün və bu göstəriciyə uyğun düyməni basaraq düzəliş edin.

Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-11: Çənbərin dərinliyinin ölçülməsi

(3) | Tarazlıq cihazında qeyd olunan şkalanı əsas götürün və modulda qeyd olunan oxdan çənbərə qədər olan məsafəni ölçün.

5. | Çənbərin müstəqil fırlandığını və gözlə görüləcək anormallığın və ya fırlanma zamanı anormal titrəmənin olmadığını təsdiqləyin.