Elektrik

4. ALIŞMA ŞAMLARINI VİZUAL OLARAQ YOXLAYIN. Yivlərin və izolyator zədələnib-zədələnmədiyini müəyyən etmək üçün alışma şamını yoxlayın. Zədələnmiş olarsa, alışma şamını dəyişdirin. Tövsiyə olunan alışma şamı: ND üçün PK20R11 və NGK üçün BKR6EP11 | Şəkil 05-8: Alışma şamını yoxlayın
5. ELEKTROD BOŞLUĞUNU YOXLAYIN. Alışma şamı üçün istifadə olunan maksimal elektrod boşluğu: 1.3 mm (0.051 In.) Boşluq maksimal səviyyədən böyükdürsə, alışma şamını dəyişdirin. Yeni alışma şamı üçün müvafiq elektrod boşluğu: 1.1 mm (0.043 in.) QEYD: Yeni alışma şamının boşluğunu kökləyərkən, torpaqlama elektrodunun yalnız kökünü əyin. Ucuna toxunmayın. Heç bir halda istifadə olunmuş şamın boşluğunu kökləməyə cəhd etməyin | Şəkil 05-9: Elektrod boşluğunu yoxlayın
6. ALIŞMA ŞAMLARINI TƏMİZLƏYİN. Əgər elektrodda nəm karbon izləri mövcuddursa, alışma şamını təmizləmə blokundan istifadə etməzdən əvvəl izlərin qurumağına imkan verin. Hava təzyiqi: 588 kPa-dan aşağı (6 kqf/sm2, 85 psi) Müddət: 20 saniyə və ya daha az Yağ izləri mövcuddursa, alışma şamını istifadə etməzdən əvvəl izləri yanacaqla təmizləyin. | Spark plug cleaner – alışma şamını təmizləmə bloku Şəkil 05-8: Alışma şamını yoxlayın
7. ALIŞMA ŞAMLARINI TƏKRAR QURAŞDIRIN. 16 mm-lik şam açarından istifadə etməklə, 4 alışma şamını təkrar quraşdırın. Burucu moment: 18 N-m (180 kgf-sm. 13 ft-lbf) 8. YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLLƏRİ T4 ALIŞMA ŞAMLARINA BİRLƏŞDİRİN. | Plug wrench – tıxayıcının açarı Şəkil 05-11: Alışma şamlarını təkrar quraşdırın