Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

ABS Faralar üzrə Sınaq Cihazı, Emissiya, Qaz Sayğacı
Mənbə: Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Təşkilatı (2014). Avtomobil Yoxlanışı üzrə Manual Xidmət. səh.237.
Şəkil VI, 04-1: Dövri Yoxlanış Avadanlıqlarının Növləri (1)
İşıq ötürmə tipli tüstü detektoru, Qaz sızması üzrə sınaq cihazı, Səs intensivliyini Ölçən Cihaz
Mənbə: Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Təşkilatı (2014). Avtomobil Yoxlanışı üzrə Manual Xidmət. səh.237.
Şəkil VI, 04-2: Dövri Yoxlanış Avadanlıqlarının Növü(2)
Yoxlama avadanlıqlarının dəqiq yoxlanış standartı
Avtomobilin idarə edilməsi aktının maddələri ilə əlaqədar, maşın hissələri və aparatların dəqiq yoxlanış standartları və nəzarət metodları aşağıdakı kimidir. (avtomobilin idarə edilməsi aktı ilə bağlı tətbiq qaydaları üzrə əlavə 12)
1. Dəqiq yoxlanış standartı
(1) Tormozlama üzrə sınaq cihazı;
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) | Sadə tipli tormozlama üzrə sınaq cihazı, hər bir təkərin sadəcə tormozlama qüvvəsini ölçən diyircəklər hərəkətə gətirildiyi və nəqliyyat vasitəsinin təkərləri sınaq cihazının valları üzərində yerləşdirildiyi zaman, eləcə də nəqliyyat vasitəsi çarxlarının sürəti azaldığı zaman yaranan fırlatma qüvvəsinin reaksiya gücünü aşkar edərək tormozlama qüvvəsini ölçən qurğu rolunu oynayır.
2) | Nəticə tipli tormozlama üzrə sınaq cihazı, aparıcı diyircək növlü tormozların sınağını aparmaq üçün qurğu içərisindəki hər bir təkərin tormozlama qüvvəsini ölçən və nəqliyyat vasitəsinin spindeli və ya nəqliyyat vasitəsinin tormozlama qüvvəsinə görə tormoz qüvvəsinin nisbəti ilə cəmi və fərqi bildirməklə tormozlama qüvvəsinin uyğun olub olmadığını göstərir.
3) | Təkərin intiqalı tipli tormozlama üzrə sınaq cihazı, sınaq cihazının diyircəyi üzərində nəqliyyat vasitəsinin çarxını hərəkət etdirərək həmin diyircəyi fırlatmaqla sabit sürətlə tormozladığı zaman, diyircəyin yavaşlamasını aşkar edərək hər bir təkərin tormozlama qüvvəsini ölçür.