AVTOMOBİL

Şəkil 02-22:Şarj sistemi
ŞKİV TORKUNUN ÇIXARILMASI ÜÇÜN MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

Təftiş sahəsi | Tənzimlənmiş dəyər | Ölçülər | Mühakimə | Təsdiq
Şkiv torqunu çıxarın | 39 N m (400 kgf cm. 29 ft lb f) |  |  |
Şkiv torqunu çıxarın | 39 N m (400 kgf cm. 29 ft lb f) |  |  |
Şkiv torqunu çıxarın | 39 N m (400 kgf cm. 29 ft lb f) |  |  |
Şkiv torqunu çıxarın | 39 N m (400 kgf cm. 29 ft lb f) |  |  |

Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. Generatorun rolu və quruluşunu izah etdi? 2. Generatoru mühərrikdən müvafiq qaydada ayırdı? 3. Generatorun qaykasını/terminal izolyatorunu müvafiq qaydada sökdü? 4. Qasnağı generatordan müvafiq qaydada çıxardı? 5. Düzləndiricini yan çərçivədən müvafiq qaydada çıxardı? 6. Rotoru ötürücü arxa çərçivəsindən düzgün qaydada çıxardı? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.