Kuzovun təmiri

6. Tək hissələrin dəyişdirilməsi
İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobil kuzovunun ayrı hissəsinin dəyişdirilməsi yolu ilə avtomobil kuzovunun ayrı hissələrinin quruluşunu/adını və iş prinsiplərini izah edə biləcək;
2. Avtomobil kuzovunun ayrı hissəsinin dəyişdirilməsi yolu ilə avtomobil kuzovunun ayrı hissələrini müvafiq qaydada dəyişdirə biləcək.

Təcrübə materialları:

- Xarici, daxili qabaq təkərin tağı
- Daxili, xarici ön dayaq, xarici, daxili mərkəzi dayaq, xarici, daxili yan panel

Avadanlıq və alətlər:

- Pnevmatik deşici
- Nöqtəvari kəsici alət
- Qayış şəkilli cilalayıcılar
- Çəkic
- Kəsici dairəvi alətlər
- Qızıl suyuna salınmış, işarələnmiş iynə
- Hava çəkici
- Cilalayıcı
- Plazma kəsici qurğu
- Lent ölçmə aləti
- Qaynaq avadanlığı

Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri:

- Zədələnmiş paneli sökmək üçün həmişə qoruyucu eynəklərdən istifadə edin.
- Ehtiyatla sökmək üçün kəsici və sökmə alətlərindən istifadə qaydaları ilə tanış olun.
- İstismar təlimatlarında qeyd olunmuş ölçülər düzgün şəkildə təhlil edilməli və kəsiləcək sahə dəqiq müəyyən edilməlidir.
- Praktikaya başlamazdan əvvəl iş praktikası ilə tanış olun və təcrübi avadanlığı, alətləri, istismar təlimatlarını və materialları ətraflı şəkildə nəzərdən keçirin.
- Təlimə başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik üzrə təlim keçin, yanğın hadisələrinə qarşı yanğınsöndürənləri hazır saxlayın və yanğın hallarının qarşısını almaq üçün yağ kimi alışabilən maddələri ayrıca təhlükəsiz ərazidə saxlayın.
- Ağır əşyaları qaldırarkən əşyanı bədəninizə yaxınlaşdırmaq üçün belinizi deyil, dizlərinizi bükün və beləliklə, bədəninizin mərkəz nöqtəsini yerə yaxınlaşdırın.
- Kapot paneli və yük bölməsinin qapısını sökmək üçün iki və daha çox insan lazımdırsa, kömək edin.
- Bolt qaykasını bərkidərkən, həddən artıq güc tətbiq etmədən müvafiq dinamometrik açarla bərkidin.
- Deşmə, təmizləmə və cilalama işləri qoruyucu eynəklər geyməklə yerinə yetirilməlidir.