Kuzovun təmiri

12. | Quruma işləri Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.
13. | Cilalama Şpaklyovkalanmış sahə # 240-320 ölçülü abraziv kağızla hamarlanır.
| Şəkil 09-17: Cilalama işləri
14. | Yağ təmizləmə işləri Zədələnmiş sahəni və ətraf sahələri təmizləyici vasitə və əl əskisi ilə təmizləyin.
| Şəkil 09-18: Yağ təmizləmə işləri
15. | Plastik astarın çəkilməsi
| Şəkil 09-19: Plastik astarın çəkilməsi
16. | Quruma işləri Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.
17. | Astar qatını çəkin Ən az iki dəfə zədələnmiş sahəyə tətbiq edin.
18. | Quruma işləri Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.
19. Gələcək işlərdə standart təmir iş standartları ilə uyğunluq. |