Elektrik

2. Ehtiyat tədbirləri
1. Akkumulyatorun kabellərinin düzgün terminallara birləşdirildiyindən əmin olun.
2. Akkumulyator sürətlə doldurulduqdan sonra akkumulyator kabellərini ayırın.
3. Yüksək gərginlik izolyasiyalı müqavimət yoxlayıcısı ilə yoxlama aparmayın.
4. Mühərrik işləyərkən heç vaxt akkumulyatoru ayırmayın.
3. Fəaliyyəti
Alışma keçiricisi YANILI vəziyyətdədirsə, generatorun L terminalından çıxan, akkumulyatorun cərəyan axını gərginlik tənzimləyicisi vasitəsilə E terminalına istiqamətlənir və boşalma xəbərdarlığı lampasının yanmasına səbəb olur. Sonra mühərrik işə düşdükdə, generatorun bir dəqiqədəki dövrələrinin sayı artdıqda istehsal olunan gərginlik artmağa başlayır. İstehsal olunan gərginliyin səviyyəsi akkumulyatorun gərginlik səviyyəsindən yüksəkdirsə, cərəyan təkrar doldurma üçün B terminalına axır. Eyni zamanda, L terminalının gərginlik səviyyəsi artır və akkumulyator və L terminalı arasındakı potensial fərqi aradan qalxaraq boşalma xəbərdarlığı lampası sönür. İstehsal olunan gərginlik tənzimləyicinin uyğunlaşma gərginliyindən yüksəkdirsə, gərginlik tənzimləyicisinin tərkibindəki tranzistor generatordan gələn gərginlik sabit qalacaq şəkildə gərginliyi tənzimləyir.
Təcrübə mərhələləri
GENERATORUN ÇIXARILMASI

1. MƏNFİ (-) TERMİNAL KABELİNİ AKKUMULYATORDAN AYIRIN. DİQQƏT: İş alışma keçiricisi “QIFIL” mövqeyinə gətirildikdən və mənfi (-) terminal kabeli akkumulyatordan ayrıldıqdan 90 saniyə sonra başlamalıdır. 2. GENERATORU ÇIXARIN. (a) Naqil sıxıcısını düzləndiricinin yan çərçivəsinin üstündəki məftil sıxıcıdan ayırın (b) Generatorun birləşdiricisini ayırın. | Negative terminal cable – mənfi terminal kabeli Şəkil 02-2: (-) terminal kabelı ayrılıb Adjusting bolt – nizamlayıcı bolt Pivot bolt – dönən bolt Adjusting lock bolt – nizamlayıcı qıfıl boltu Şəkil 02-3: Generatoru çıxarın