AVTOMOBİL

3.MÜVAFİQ O-HALQALARINDAN VƏ KİPLƏŞDİRİCİLƏRDƏN İSTİFADƏ EDİN. Ənənəvi R12 havalandırma sistemi üçün nəzərdə tutulmuş O-halqalar və kipləşdiricilər R134a havalandırma sistemində istifadə oluna bilməz. Həmişə original Toyota R134a sistemi üçün nəzərdə tutulmuş R124a O-halqalardan və kipləşdiricilərdən istifadə edin. R12 havalandırma sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş O-halqaları və ya kipləşdiriciləri səhvən R134a havalandırma sistemində istifadə olunarsa, O-halqa və kipləşdiricilər köpüklənəcək və şişərək soyuducu maddənin sızmasına səbəb olacaq. 4.BİRLƏŞDİRİCİ HİSSƏLƏRİ MÖHKƏM BƏRKİDİN. Soyuducu qazın sızmasının qarşısını almaq üçün birləşdirici hissələri kip bərkidin. Asan kipləşdirmək və soyuducu qazın sızmasının qarşısını almaq üçün bir O-halqasının hissələrinə bir neçə damcı kompressor yağı tökün. | O-ring – o-halqa seal – kipləşdirici lip seal and ring – çıxıntı kipləşdiricisi və halqa Şəkil 07-2: Müvafiq o – halqaları kipləşdiricilər
DİQQƏT: Yalnız ND-OIL 8 kompressor yağından istifadə edin. Borunun burulmasının qarşısını almaq üçün vintləri 2 qayka açarı ilə bərkidin. O-halqasının hissələrini və ya bolt tipli hissələri müvafiq burulma momenti ilə bərkidin | Compressor oil – kompressorun yağı Şəkil 07-3: Birləşdirici hissələri kipləşdirin
5. TIXACI AYRILMIŞ HİSSƏLƏRƏ DƏRHAL DAXİL EDİN. Rütubət və toz yığılmasının qarşısını almaq üçün elektrodu dərhal ayrılmış hissələrə daxil edin 6.TIXACI QURAŞDIRMADAN TAM ƏVVƏL ÇIXARIN. 7. YENİ KOMPRESSORDAKI QAZI QURAŞDIRMAZDAN ƏVVƏL DOLDURMA KLAPANINDAN BOŞALDIN. Yeni kompressordakı qaz ilk növbədə boşaldılmasa, tıxacı çıxardıqda, kompressorun yağı qazla birlikdə ətrafa sıçrayacaq. | Şəkil 07-4:Tıxacı daxil edin