Şassi

12. | Müvəqqəti quraşdırılmış iki elastik şlanqın çıxarılmasından sonra əsas valı, aralıq valı və yığma dəyişdirmə çəngəlini keçid detalına quraşdırın.
| Şəkil 03-12: LMAC110L
13. | 3-cü və 4-cü dəyişdirmə plankasını planka dəliyinə quraşdırın. QEYD Hər bir dişli çarxın daxil etməzdən əvvəl neytral vəziyyətə qoyulmasını təmin edin. 3-cü və 4-cü dəyişdirmə plankasının daxil edilməsi zamanı ehtiyatlı olun ki, fiksator kürəciyi keçid detalına düşməsin.
| Şəkil 03-13: LMAC110M
14. | Pərçimaçandan istifadə etməklə, 3-cü və 4-cü dəyişdirmə çəngəlinin ştiftini quraşdırın.
| Şəkil 03-14: LMAC 110N
15. | Keçid detalı tərəfdə arxaya gediş valının boltunu və şaybanı kipləşdirin. Dartma momenti: 43-55 N m (430-550 kq sm, 31-40 Ib ft)
| Şəkil 03-15: LMAC110O