AVTOMOBİL

3. Doldurucudan istifadə edərkən:
• Əsas keçirici və ya vaxt keçiricisinin SÖNÜLÜ olduğundan və axın keçiricisinin minimum səviyyədə olduğundan əmin olun.
• Doldurucunun müsbət başlığını batareyanın müsbət terminalına (+) və mənfi başlığı batareyanın mənfi terminalına (-) birləşdirin.
• Doldurucunun güc kabelini elektrik girişə birləşdirin.
• Gərginlik keçiricisini uyğun batareya gərginliyinə kökləyin.
• Əsas keçiricini YANILI mövqeyinə gətirin.
• Taymeri istədiyiniz müddətə kökləyin və doldurma axınını əvvəlcədən müəyyən edilmiş amperaj səviyyəsinə uyğunlaşdırın.
4. Taymer “söndükdən” sonra, voltmetrdən istifadə edərək, dolma vəziyyətini yoxlayın.
• Düzgün Gərginlik: 12.6 volt və ya daha yüksək. Gərginlik artıq artmırsa və ya batareyanın nə qədər dolmasından asılı olmayaraq qaz əmələ gəlmirsə, batareyada daxili qısa qapanma kimi problem ola bilər.
5. Gərginlik müvafiq səviyyəyə çatdıqda:
• Cərəyanı tənzimləmə keçiricisini minimum səviyyəyə kökləyin.
• Əsas keçiricini doldurucudan ayırın.
• Doldurucunun kabellərini batareyanın terminalından ayırın.
• Meydana gəlmiş turşunu təmizləmək üçün batareyanın korpusunu təmizləyin.

#### YAVAŞ DOLDURMA

Yüksək doldurma sürəti batareyanın tam doldurulması üçün tövsiyə olunmur. Batareyanı tam doldurmaq üçün aşağı axınla yavaş doldurma tələb olunur. Yavaş doldurma prosedurları sürətli doldurmada olduğu kimidir, lakin aşağıdakı fərqlər mövcuddur:
1. Maksimal doldurma axını batareyanın həcminin 1/10-dan az olmalıdır. Məsələn, 40 AH həcmli batareya 4 amp və ya daha aşağı axınla yavaş doldurulmalıdır.
2. Doldurma keçiricisini aşağı mövqeyə (mövcud olduqda) kökləyin.
3. Doldurma zamanı vaxtaşırı cərəyana nəzarət keçiricisini kökləyin.
4. Batareya tam dolmağa yaxınlaşdıqda, hidrogen qazı meydana gəlir. Bir saatdan çox müddət ərzində batareyanın gərginliyində artım müşahidə olunmursa, batareya tam dolmuş hesab olunur.
• Batareyanın Gərginliyi: 12.6 volt və ya daha yüksək