Elektrik

Akkumulyator doldurucu cihazdan istifadə edərkən, həmişə birinci növbədə torpaqlama kabelini ayırın. Bu alternatorun və ya elektrolitin hissələrinin zədələnmə ehtimalını azaldacaq. Digər hallarda, əks doldurmanın qarşısını alan qütb qoruyucusuna malik doldurucu cihazdan istifadə edin. Bütün hücrələr müstəqil şəkildə qaz meydana gətirdikdə və bir saatdan uzun müddət ərzində xüsusi çəki göstəricilərində dəyişiklik olmadıqda, akkumulyator tam dolmuş hesab oluna bilər. |
#### SÜRƏTLİ DOLDURMA Sürətli doldurma yüksək axın sürəti ilə qısa müddət ərzində akkumulyatorun doldurulması zamanı istifadə olunur. Sürətli doldurma akkumulyatorun xidməti ömrünü azalda bilər. Vaxt məhdudiyyəti yoxdursa, yavaş doldurulma yerinə yetirilməlidir. Bəzi aşağı sərfi yyatlı akkumulyator batareyaları sürətli doldurula bilməz. 1. Doldurulma üçün hazırlıq • Batareyanın çirkini, tozunu və ya korroziyasını təmizləyin; zəruri olduqda, terminalları təmizləyin. • Elektrolit səviyyəsini yoxlayın və ehtiyac varsa, distillə edilmiş su əlavə edin. • Batareya nəqliyyat vasitəsində ikən doldurulacaqsa, hər iki (-) (+) terminalın ayırd edildiyindən əmin olun. 2. Sürətli doldurma üçün doldurma axınını və vaxtı müəyyən edin. • Bəzi doldurucular doldurma axınını və müddətini müəyyən etmək üçün yoxlama cihazına malikdirlər. • Əgər doldurucu yoxlama cihazına malik deyilsə, doldurma axınını və müddətini müəyyən etmək üçün aşağıdakı cədvələ istinad edin. | Şəkil 01-1: Sürətli doldurma Ətrafda açıq alov və ya qığılcımların olmasına imkan verməyin. heç vaxt doldurma vaxtı doldurma kabellərini ayırmayın.