AVTOMOBİL

4. QASNAĞI ÇIXARIN. (a) SST-ni (A) dinamometrik açarla tutun və SST-ni bərkidin. (B) spesifi k burucu momentlə saat istiqamətində SST 09820-63010 Burucu moment: 39 N m (400 kqf sm. 29 ft lbf) (b) SST-nin (A) rotor valına bərkidildiyini yoxlayın. (c) SST-ni (C) sıxıcı patrona bərkidin. (d) SST-ni (B) SST-yə daxil edin (C) vəşkiv muftasını SST-yə birləşdirin (C). (e) Qasnağın muftasını boşaltmaq üçün SST-ni (A) şəkildə göstərilən istiqamətdə döndərin. (f) Generatoru SST-dən ayırın (C). | Şəkil 02-13: Qasnağı çıxarın Şəkil 02-14: Şkivi çıxarın Şəkil 02-15: Qasnaq muftasını çıxarın
(g) SST-ni döndərin (B) və SST-ni ayırın (A və B). DİQQƏT: Rotor valının zədələnməsinin qarşısını almaq üçün şkiv muftasını yarım dövrədən çox döndərməyin. | Şəkil 02-16: Qasnaq muftasını çıxarın