Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

Fəaliyyət üzrə tövsiyələr

- Şəffaf boyaları qarışdırma nisbəti boyaların iş təlimatlarına uyğun olmalıdır.
- Sorma növlü püskürtmə tapançasının gözünə boyanı birbaşa qoymayın.
- Sensorlu boyama nədir?
  Sensorlu boyama barmaq ucuna ehmalca barmaqla toxunduqda boya çıxmadan lentdə göstərilən barmaq izlərinin quruluq dərəcəsini göstərir.
- Quruma müddəti nədir?
  Örtük çəkdikdən dərhal sonra örtük yaşdırsa və birbaşa yüksək temperatur tətbiq olunursa, astarda iynə deşiklərinə bənzər deşiklər şəklində qüsurlar meydana gələ bilə. Quruma müddəti bunun qarşısını almaq üçündür və püskürtmə kabinəsinin istiliyi yüksəlməzdən əvvəl astar lentindəki həlledicinin havaya buxarlanması məqsədilə astar lenti daxilində həlledici maddənin çəkilməsi üçün lazım olan müddətə istinad edir.

Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: Püskürtmə tapançasının püskürtmə eni, hava təzyiqi və püskürtmə həcmi boyama təlimatlarına uyğun şəkildə nizamladı? Şəffaf örtüyü iş aralığına uyğun şəkildə çəkə bildi? Astarların xassələrinə uyğun olaraq tövsiyə olunan örtüklərin sayı və örtük çəkmə üsulu müəyyən edilə bildi? Şəffaf örtük çəkmə aralıqlarının quruma müddətini boyama təlimatlarına əsasən müəyyən edə bildi? Boyama işinin təlimatlarına əsasən, örtüyün qüsurlarının meydana gəlməsinin qarşısını ala bildi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.