AVTOMOBIL

Standard termostat
Qaldırılma hündürlüyü: 8.0 mm-dən yuxarı (0.31 düym.)
Açılmanın başlaması: 82°C (180°F)
Tam açılma: 95°C (203°F)
▣ Su nasosu
1. Nasosda çatların, zədələnmənin, köhnəlmənin olub-olmamasını yoxlayın. Ehtiyac olarsa, su nasosu quraşdırmasını dəyişdirin.
2. Podşipnikdə zədələnmənin, qeyri-normal küyün və asta fırlanmanın olub-olmamasını yoxlayın. Ehtiyac olarsa, su nasosu quraşdırmasını dəyişdirin.
3. Kipkəcdə sızmaların olub-olmamasını yoxlayın. Ehtiyac olarsa, su nasosu quraşdırmasını dəyişdirin.
▣ Radiator
1. Radiator qabırğalarının arasında kənar materialların olub-olmamasını yoxlayın.
2. Radiatorda korroziyanın, zədələnmənin, pasın və ya ərpin olub-olmamasını yoxlayın.
3. Radiator qabırğalarında zədələnmənin olub-olmamasını yoxlayın və lazım gələrsə düzləndirin.
▣ Radiator qapağı

1. Radiator qapağında zədələnmənin, çatların və ya zəiflənmənin olub-olmamasını yoxlayın. | Şəkil 03-2: Radiator qapağı
2. Sınaq cihazını radiator qapağına birləşdirin 3. Göstərici tərpənməyi dayandırana qədər təzyiqi artırın. 4. Əgər göstərici təqribən 10 saniyə ərzində sabit olmazsa, radiatorun qapağını dəyişin. | Şəkil 03-3: Radiator qapağı üçün sınaq cihazı
ÇIXARILMA ▣ Su Nasosu 1. Drenaj tıxacını (A) boşaldın və soyutma mayesini axıdın. | Şəkil 03-4: Drenaj tıxacı (A)