AVTOMOBİL

Şəkil 14-5: Yumşaq növün yüksək gərginlik dövrəsi
Şəkil 14-6: Ağır Növün Yüksək Gərginlik Dövrəsi
Ağır növün iş rejimi yumşaq növdə olduğu kimidir, lakin ilk işəsalmada və nisbətən aşağı yüklənmədə yanacaqdan istifadə etmədən elektromobil rejimində işləyir (yalnız motorla işə düşür). Bundan başqa, ağır növ elektromobilin idarə olunması üçün yüksək güclü motorla təmin olunub.
Hibrid Sazlama
Ağır növün sistem sazlamasında yüksək gərginlikli batareya, böyük tutumlu motor, HVG, EYN (elektrik yağ nasosu), ASQ, mühərrik tutma və s. ENV səyahətinin yandırılması üçün tətbiq olunur. Bundan başqa, aerodinamik performans qabiliyyətini və yanacaq səmərəliliyini yüksəldən AAF, habelə ENV səyahəti boyu havalandırma mexanizmini işlətmək üçün qurğular tətbiq olunmuşdur.