AVTOMOBİL

SÖKMƏ 1. Qabaq bamperi sökün (Kuzov qrupuna – qabaq bamperə istinad edin). 2. Boltu sökün və siqnal konnektorunu ayırın, sonra isə siqnalı (A) sökün. QURAŞDIRMA 1. Siqnal konnektorunu birləşdirdikdən sonra siqnalı təkrar quraşdırın (Kuzov qrupuna – qabaq bamperə istinad edin). 2. Qabaq bamperi quraşdırın. (Kuzov qrupuna – qabaq bamperə istinad edin) | Şəkil 09-51: Siqnal
NİZAMLAMA 1. Siqnalı işə salın və nizamlama vintini fırlatmaqla siqnalın səsini müvafiq səviyyəyə nizamlayın. QEYD: Nizamlamadan sonra vintin boşalmasının qarşısını almaq üçün vintin kənarlarına az miqdarda boya çəkin. | Şəkil 09-52: Siqnalı uyğunlaşdırın
ELEKTRİKLİ QAPI KİLİDLƏRİNİN İCRA MEXANİZMLƏRİ YOXLANIŞ QABAQ QAPI KİLİDLƏRİNİN İCRA MEXANİZMLƏRİ 1. Qabaq qapının daxili örtüyünü sökün (Kuzov qrupu – Qabaq qapı bölməsinə istinad edin). 2. Qabaq qapı modulunu sökün (Kuzov qrupu – Qabaq qapı bölməsinə istinad edin). 3. Konnektorları icra mexanizmindən ayırın. 4. Cədvələ uyğun şəkildə elektrik təchizatını və torpaqlamanı birləşdirməklə icra mexanizminin işini yoxlayın. İcra mexanizminin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün batareyaya qısamüddətli gərginlik tətbiq edin. | Şəkil 09-53: Qabaq qapı kilidlərinin icra mexanizmlərı Şəkil 09-54: Qabaq qapı kilidlərinin icra mexanizmlərinin konnektorları