AVTOMOBIL

Tətbiq qaydası
Yanacaq sisteminin vizual yoxlanması
1. Yanacaq deşiyinin yoxlanması
İşəsalmadan öncə yanacaq daxiletmə dəliyini açın və açıq dəlikdən korroziya halını, işəsalma
kolpak qapağını və püskürmə qapağını yoxlayın.
Cədvəl 1-2: Yanacaq Deşiyinin Yoxlanması

Punkt | Yoxlanış siyahısı | Yoxlanış mövqeyi |  | Texniki təmir və fəaliyyət
Yoxlanış qaydası | Rəy
Vizual şəkildə yoxlanış | Yanacaq daxiletmə dəliyinin ətrafı | Korroziya | Yaxşı Pis |
Yanacaq daxiletmə dəliyi qapağı | İşləmə qaydası | Yaxşı Pis |
Yanacaq püskürmə qapağı | Bloklanma | Yaxşı Pis |

2. Nəqliyyat vasitəsinin vəziyyətini yoxlamaq
İşəsalmadan öncə, nəqliyyat vasitəsini liftə qoyun, əlaqədar vəziyyəti vizual olaraq yoxlayın və bununla bağlı məruzə hazırlayın.
Cədvəl 1-3: Hərəkət hissəsinin vəziyyətini yoxlamaq

Punkt | Yoxlanış siyahısı | Yoxlanış mövqeyi |  | Texniki təmir və fəaliyyət
Yoxlanış qaydası | Rəy
Vizual şəkildə yoxlanış | Yanacaq kəməri | İtki vəziyyəti | Yaxşı Pis |
Yanacaq borusu | Çat, əyilmə, deformasiya, tutulma | Yaxşı Pis |
Yanacaq verici şlanq | Çat, bağlanma, yanma, şırım | Yaxşı Pis |
Yanacaq çən | Çat, cızıqlar | Yaxşı Pis |

3. Yanacaq sisteminin və yanacaq nasosunun fəaliyyət vəziyyətini yoxlamaq.
Yanacaq sisteminin fəaliyyətini yoxlamaq üçün maşını işə salın və bununla əlaqədar raport yazın.
Şəkil 08-12: Yanacaq sistemi (idarəetmə pultunun sağ alt hissəsi)