Kuzovun təmiri

(G) | Sağ tərəfi yoxlamaq üçün bamperin üstü kəsilib çıxarılır. Sağ tərəfin hissələrinin zədələnib-zədələnmədiyini yoxlayın.
| Şəkil 01-18: Sağ tərəfin zədələnmiş hissələrinin yoxlanması
(H) | Yuyucu çənin və naqillərin, bamperin qüvvətləndirici elementlərinin və palçıq şitinin hissələri sınmış hesab olunur və zədənin təsiri sağ qabaq tərəflə məhdudlaşıb.
| Şəkil 01-19: Yerli zədənin aşkar edilməsi
(I) | Başa düşmək lazımdır ki, arxa hissənin toqquşması nəticəsində arxa bamper içəriyə istiqamətdə əzilib və yan panelin sol tərəfi içəriyə əyilib.
| Şəkil 01-20: Sol arxa tərəfin zədələnməsinin aşkar edilməsi
(J) | Sağ arxa tərəfdəki toqquşma zədəsi səbəbi ilə yük bölməsinin qapısının zədələndiyini, arxa kombinə edilmiş lampanın və arxa bamperin qırıldığını başa düşmək lazımdır.
| Şəkil 01-21: Sağ arxa tərəfin zədələnməsinin aşkar edilməsi