AVTOMOBİL

Şəkil 08-34: Boşaltma portu vasitəsilə yağı doldurun.
Yağın qaytarılması əməliyyatını həyata keçirmək mümkün olmadıqda, kompressorun yağı aşağıda göstərilən ardıcıllıqla yoxlanmalıdır:
7. Kompressoru nəqliyyat vasitəsindən söküb çıxarın.
8. Xaric edilmiş yağı ölçmə silindri ilə ölçün.
9. Yağın çirklənmə dərəcəsini yoxlayın. “Yağın tənzimlənməsi” bölməsinə istinad edin.
10. Əgər kompressordan 70cc-dən (2.5 lmp fl oz) artıq yağ xaric edilərsə, quraşdırılacaq kompressoru eyni miqdarda yağ ilə təmin edin.
Əgər kompressordan 70cc-dən (2.5 lmp fl oz) az yağ xaric edilsə, kompressorun yağını aşağıda göstərilən ardıcıllıqla yenidən yoxlayın:
a. Kompressoru 50 cc (1.8 lamp fl oz) yağ ilə təmin edin və onu nəqliyyat vasitəsinə quraşdırın.
b. Yağın qaytarılması əməliyyatını yerinə yetirin. “Yağın qaytarılması əməliyyatı” bölməsinə istinad edin.
c. Kompressoru kənarlaşdırın və yağın miqdarını yoxlayın.
d. Kompressoru yeni yağ ilə təmin edin.
DOLDURMA MİQDARI AŞAĞIDAKI KİMİDİR:

Toplanmış miqdar | Doldurulan miqdar
70cc-dən (2.5 lamp fl oz) artıq | 70cc (2.5 Imp fl oz)
70cc-dən (2.5 lamp fl oz) aşağı | 90cc (3.2 Imp fl oz)

ELEKTROMAQNİT İLİŞMƏ MUFTASININ SINAĞI EQUC0090
1. Konnektoru (1P) elektromaqnit ilişmə muftasından ayırın.
2. Akkumlyatorun (+) gərginliyini maqnit diski üçün birbaşa konnektora qoşun.
3. Əgər elektromaqnit ilişmə muftası normaldırsa, “klik” eşidiləcək. Əgər qasnaq və lövbər bir-birinə təmas etmirsə (‘klik’), deməli onun işində nasazlıq mövcuddur.