AVTOMOBİL

(B) Struktur
Cihazın fəaliyyəti və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları:

1) | Tormozlama qüvvəsi olaraq göstərmə dəyəri, həddindən artıq dalğalanmanın olmayacağı bir vəziyyətdə olmalıdır.
2) | Diyircəklər həddindən artıq zədələnməməli və ya istinad diametrinin 5%-dən çox sürtülməməlidir.
3) | Tormozlama qüvvəsi reduksiya klapanı və mühərriki idarəetmə zamanı anormal səs və vibrasiyadan azad olunmalıdır.
4) | Nəticə tipli və təkərin intiqalı tipli tormozlama üzrə sınaq cihazının təyin etmə qurğusunda tormozlama qüvvəsi nasaz işləmədən azad olunmalıdır.
5) | Avtomobilin yoxlanması üçün istifadə edilən avadanlıq, qeydedici cihazın fəaliyyətində heç bir anormallığa malik olmamalıdır.
6) | Nəticə tipli tormozlama üzrə sınaq cihazının yükləmə tipli quraşdırma tərtibatı, fəaliyyət və funksiya müddətində heç bir anormallığa malik olmamalıdır.
7) | Sıxıcı tərtibatın qaldırıcı qüvvəsi və ya diyircəyi kimi avtomobili daxil etmək və çıxarmaq üçün cihazın fəaliyyətində heç bir anormallıq olmamalıdır.
8) | Avtomobil təkərinin mexaniki müdafiəsi üzrə əməliyyatında heç bir zədələnmə və nasaz işləmə olmamalıdır.
9) | Tormozlama üzrə sınaq cihazının növü, istehsal sayı, icazə verilən spindelin ağırlığı(çəki), istehsal tarixi və istehsalçısı aydın şəkildə göstərilməlidir.
10) | Tormozlama üzrə sınaq cihazı elə quraşdırılmalıdır ki, nəqliyyat vasitəsinin yoxlanması, saxlanması və ya nəzarəti düzgün şəkildə həyata keçirilə bilər.

(C) Dəqiqlik üzrə yoxlama standartları
Tormozlama qüvvəsinin dəqiqliyi üzrə göstərmə və yükləmə tipli quraşdırma təlimatı, müəyyən edilmiş yüklə əlaqədar aşağıdakı icazə verilən xəta silsiləsi çərçivəsində olmaqla, nəticənin dəqiqliyi spindel üzrə aşağıdakı dözümlülük norması çərçivəsində olmalıdır.

1) | Sol və sağ tormozlama qüvvəsinin göstəricisi: ± 5% çərçivəsində(təkər intiqalı növü üzrə ± 2% çərçivəsində)
2) | Sol /sağ tormozlama qüvvəsinin göstəricisi: ± 5%çərçivəsində
3) | Tormozlama qüvvəsinin göstəricisi üzrə sol / sağ fərq: ± 25% çərçivəsində
4) | Yükləmə tipli quraşdırma təlimatı: ± 5%çərçivəsində
5) | Sol /sağ tormozlama qüvvəsinin ümumi nəticəsi: ± 5% çərçivəsində
6) | Sol və sağ tormozlama qüvvəsinin təyin edilməsi arasında fərq: ± 2% çərçivəsində

(2) Faraların sınağını aparmaq üçün dəzgah
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) | Passiv növ, faraların sınağını aparmaq üçün dəzgahı qüvvə yolu ilə faranın ön hissəsində yerləşdirməklə işığın qüvvəsini və optik oxu ölçən növ xarakteri daşıyır.
2) | Avtomatik növ isə elə bir növdür ki, burada faraların sınağını aparmaq üçün dəzgah optik oxu tənzimləyir, eləcə də işığın qüvvəsini və optik oxu ölçür.
3) | Optik toplama metodu, işıq qəbuledici hissənin mərkəzində kondensator obyektivi vasitəsilə faranın işığını toplayır və fotoelementdə işıq intensivliyi və optik oxu ölçür.
4) | Proyeksiya düsturu, işıq qəbuledici hissənin mərkəzində, eləcə də yuxarı, aşağı, sol və sağ tərəflər üzrə dörd fotoelementdə kondensator obyektivini quraşdıraraq və fara formasında ekranı proyeksiya edərək işığın qüvvəsini və optik oxu ölçən metod xarakteri daşıyır.